附件3：

同心县2023年农田地膜残留监测方案

一、目的意义

为加强农业生态环境监测，逐步完善我区农田地膜残留污染监测网络，建成一批农田地膜残留污染省控监测点，通过长期监测，掌握我区覆膜区域农田地膜残留污染状况及变化趋势，明确覆膜年限、覆膜方式、回收方式等因素对农田地膜残留污染的影响，为农田地膜残留污染防治提供科学依据。

二、监测点位布设

根据《2023年全区农用残膜回收利用项目实施方案》要求，在我县预旺镇南关村设立1个省控农田地膜残留监测点，开展长期监测工作。

三、监测点设置

（一）设置原则。监测点必须选择本地覆膜集中地区和主要覆膜作物的典型地块作为监测点，在覆膜作物、地膜使用量、地膜覆盖方式等基本一致的条件下、均匀布点，监测田块设置不小于5个监测点。监测点应避开沟渠、地头、垃圾堆放点及铁路、公路等地膜残留异常点。

（二）设置数量。监测田块面积≤6670m2区域设置5个监测点，监测田块面积在6670m2～66700m2区域设置5个～10个监测点，监测田块面积≥66700m2区域设置10个～15个监测点。

（三）设置方法。根据田块大小和形状可以选用“对角线法”、“梅花点法”和“蛇形线法”设置监测点，如图。

四、监测内容

（一）基本情况调查

调查监测田块经纬度、农户姓名、联系方式、种植类型、作物名称、覆膜年限、覆膜方式、覆膜比例、地膜使用量、地膜回收方式等基本信息。调查内容详见农田地膜残留污染监测信息表。

（四）实地监测

每年在残膜回收后、覆膜前监测一次，连续多年监测的田块采样时间应保持一致，春季作物覆膜前或秋季覆膜作物收获后，确定采样点，用GPS定位并作记录，每个监测点用样方框框出100cm×100cm大小的正方形，然后向方框外扩展约10cm，用铁锹沿着四边挖沟，深度约40cm，初步形成一个110cm×110cm大小的采样样方。每个监测地块选取7个样方。

用铁铲削去样方外多余的土壤，使之形成大小为100cm×100cm的正方形样方。用钢卷尺从地表测量标记，取样至0cm～30cm深度。

将取出样品放在帆布上，用尼龙筛子筛去土壤，对不宜过筛的土壤，用四齿耙人工捡拾，将正常视力可见的残留地膜捡出，去除附着在残膜上的杂物，放入自封袋，并在自封袋内外做好标记。同时，做好样方标记，避免年度间采样样方的重复。样方中残留地膜全部收集完后，将土壤回填，恢复农田原貌。

（五）地膜残留量测定

将地膜样品带回，单独将每个监测点样品袋里的样品放入水中浸泡1h后，清除地膜上的泥土和其他杂质，换水加入洗涤剂（应选择对地膜不具腐蚀性、不产生化学反应的洗涤剂）再清洗，清洗后，使用微波清洗器进一步的清洗干净。 清洗干净的地膜用滤纸吸干残留地膜样品上的水分，在防风防尘处自然晾干24h以上。用电子天平（0.001g精确度）分别称取每个监测点残留地膜净重并记录。

四、资金安排

根据自治区财政厅《关于提前下达2023年自治区农业农村相关资金预算的通知》(〔2022〕639号)文件精神,安排监测点资金1万元，资金主要用于采样物品购置、劳务费、青苗补偿费、交通费、采样补助差旅等费用。

五、时间安排

每年采样监测一次，一般在春季作物覆膜前或秋季覆膜作物收获后进行。监测与样品称重由同心县农业农村局负责，一般在每年10月30日前完成。每年11月30日前将农田地膜残留污染监测信息表交宁夏农业环境保护监测站。

附表：农田地膜残留污染监测信息表

表 年 农田地膜残留污染监测信息表 地块编号：640324000DM01

1.户主
2.地址	县(区) 乡(镇) 村
监测地块基本情况	3.农户电话
4.地块面积	亩	5.距离村庄	K km	6.土壤质地	①砂 ②壤 ③粘
7.地块经度	° ˊ "	8.地块纬度	° ˊ "	10.灌溉条件	①滴灌 ②畦灌 ③沟灌 ④无灌溉
11.最早使用地膜时间	年	12.实际覆膜年限	（年）	13.有无回收残膜习惯	①有 ②无
监测地块当年

地膜使用与

回收情况	14.覆膜作物
15.种植模式
16.覆膜日期	月 日	17.地膜铺设量	（kg/亩/年）	18.地膜厚度	（mm）	19.覆膜比例	（%）
20.地膜颜色	①白色 ②黑色 ③其它	21.覆膜方式
22.揭膜日期	月 日
23.作物收获日期	月 日	24.残膜回收方式	①人工捡拾 ②机械回收 ③机械回收加人工捡拾 ④不回收
25.残膜去向	①随意堆置在田间 ②被收购 ③烧掉 ④ 其它（请注明）	26.样方采集日期	月 日
各样方土壤地膜残留状况	第1个样方	第2个样方	第3个样方	第4个样方	第5个样方	第6个样方	第7个样方
27. 0-30cm土壤残膜量（克/1平方米）
调查人姓名 联系电话 调查时间 年 月 日

注：地块编号=县行政区划代码+识别码（DM）+2位地块编码